

**Паспорт на мебель для ванной комнаты**

**Сделано в России гарантия 2 года**

Корпус мебели изготовлен из ламинированных панелей МДФ, производства Kronospan. Края корпусных деталей защищены кромкой ПВХ. Фасад мебели изготовлен из панелей МДФ, производства Kronospan и покрыт высокоглянцевой эмалью. За счет этого мебель обладает высокой влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Мебель для ванной комнаты не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

Зеркала используются производства Бельгии и Италии с амальгамой на основе серебра и обладающие повышенной влагостойкостью.

Электрооборудование используется европейских производителей, аттестованных с нормами UN-EN60598 Европейского союза по электротехнике. Все компоненты имеют исполнение IP44, обеспечивающее безопасную работу в условиях повышенной влажности.

Надежная фурнитура производства Германия и Италия.

**Памятка по эксплуатации и уходу за мебелью**

Для наиболее долгого срока службы мебели рекомендуем Вам соблюдать следующие правила:

- Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода мебелью в процессе её эксплуатации.

- При сборке и установке тумбы следует закрепить на стене раковину.

- В процессе эксплуатации, поверхности мебели следует оберегать от прямого воздействия влаги и попадания воды. Высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на изменение цвета фасадов(потускнение).

- Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать на них капель и брызг.

- При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.

- Не допустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).

- Чистить мягкой влажной тряпкой с использованием нейтральных мыльных растворов.

- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

- Для изделий, имеющих кронштейн крепления к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.

**Условия гарантии**

Настоящая гарантия действительна по предоставлении гарантийного талона, заполненного четко и правильно, вместе с дефектным изделием. Данным гарантийным талоном фирма-изготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии.

Фирма-производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

-при отсутствии паспорта на гарантию или неправильном его заполнении;

-если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка ремонта или произведено изменение конструкции модели;

-если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

-механические повреждения;

- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей;

-повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами и т.п.

**Вся продукция имеет высокое качество и соответствует требованиям ГОСТ 16371-93, что подтверждается соответствующими сертификатами.**

Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артикул\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп (печать) продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата продажи “\_\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г.